零环评〔2026〕8号
关于中海油湖南销售有限公司永州市零陵区潇湘汽车城西加油站项目环境影响报告表的批复

中海油湖南销售有限公司永州市零陵区潇湘汽车城西加油站：

你公司关于申请批复的请示和《中海油湖南销售有限公司永州市零陵区潇湘汽车城西加油站项目环境影响报告表》（报批稿）等相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、中海油湖南销售有限公司永州市零陵区潇湘汽车城西加油站项目位于永州市零陵区永州大道与泉南路高速连接交叉口西南角。项目总投资3980万元，其中环保投资36万元，占总投资的0.9%。项目总占地面积约2400.48m²，总建筑面积约715.6m²。主要建设内容包括：站房（建筑面积390.6m²，设营业厅、办公室、值班室、卫生间、库房、发电房、配电间）、洗车区、罩棚（建筑面积308.76m²，配套4台加油机）及油罐区。油罐区设1个

30m³卧式FF双层汽油罐（92#汽油）、1个20m³卧式FF双层汽油罐（95#汽油）、2个30m³卧式FF双层柴油罐（0#柴油），折合总容积80m³，属三级加油站。项目建成后预计年销售汽油1800吨、柴油1000吨。

根据永州博华环保科技有限公司编辑的项目环境影响报告表分析结论、专家评审意见和相关单位意见，在建设单位严格落实报告表和本批复提出的各项环境保护措施、确保各类污染物稳定达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意该项目按环评报告表所列工程的地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年方开工建设的，须重新报批环境影响评价文件。

二、项目在建设和运营过程中，须全面落实报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

（一）落实相关政策要求。 按照国家相关法律法规的要求开展本项目建设活动，项目开工建设前应依法取得相关部门的审批手续。项目布局、工程设计和建设必须符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等标准规范的有关要求。

（二）落实施工期环境保护措施。加强施工期环境管理，按报告表提出的要求，落实好各项污染防治措施，确保施工期噪声、废气、废水及固体废物等达标排放，减少对周边环境产生不利影响。

（三）落实废水污染防治措施。 项目区域内实行雨污分流，初期雨水经收集隔油处理后排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理，场地冲洗废水、洗车废水经隔油沉砂池处理，上述废水处理后应同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和向家亭污水处理厂进水水质要求，经市政污水管网排入向家亭污水处理厂深度处理。

（四）落实大气污染防治措施。 加强无组织排放管理，强化废气收集处理。卸油、储油、加油作业应配套建设三次油气回收系统，油气（以非甲烷总烃计）经收集处理后，厂界无组织排放浓度须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值要求；油气回收系统的气液比、液阻、密闭性及密闭点位泄漏检测值须符合该标准相关要求。柴油发电机烟气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（五）落实噪声污染防治措施。 优化平面布局，选用低噪声设备，对油泵、水泵等高噪声设备采取基础减振、隔声等降噪措施，加强设备日常维护管理。运营期东、南两侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，西、北两侧厂界噪声执行2类标准，确保周边声环境质量满足相应功能区要求。

（六）落实固体废物管理措施。 按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集和处置。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理。含油抹布和手套、废滤芯等危险废物须在危废暂存间内规范暂存，定期交由有相应危险废物经营许可证的单位处置，危险废物的贮存、转移和处置须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，建立危险废物管理台账，严格落实转移联单制度。油罐废油渣和清洗废液、隔油池油泥委托专业单位清运处置，危险废物须由有资质单位立即运走处置，不得在站内长期贮存。生活垃圾经分类收集后交由环卫部门统一清运处理。

（七）落实环境风险防范措施。 严格落实《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）有关安全防护距离和消防设施配置要求，配齐配足消防器材和应急物资。建立健全环境风险管理制度和突发环境事件应急预案，并在项目投入运营前完成备案。定期组织开展应急演练，加强与周边区域的环境风险应急联动，确保事故状态下能够快速响应、有效处置，防止环境污染事件发生，确保区域环境安全。

（八）建立健全环境管理制度。 设置环境保护管理机构，明确环境保护管理人员和职责，建立规范的环保档案和台账记录。制定自行监测方案并严格执行，按频次开展废气、废水、噪声及地下水跟踪监测，做好信息公开。加强环境保护设施的日常维护和运行管理，确保设施正常运行和污染物稳定达标排放。

三、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目VOCs排放量≤0.4504t/a。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。建设项目发生实际排污行为之前，应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》相关规定办理排污许可手续。

五、若发现本项目存在承诺弄虚作假或环评文件存在严重质量问题等情形的，我局将依法撤销行政审批决定。建设单位应切实承担生态环境保护主体责任，按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、永州市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队负责组织开展该项目“三同时”监督检查及日常环境监督管理工作。

 永州市生态环境局

                                                      2026年8月6日

抄送：永州博华环保科技有限公司、永州市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队



