零环评〔2026〕9号
关于湖南省永拓金属制造有限公司换电柜、

充电桩和分布式储能柜项目

环境影响报告表的批复

湖南省永拓金属制造有限公司：

你公司关于申请批复的请示和《湖南省永拓金属制造有限公司换电柜、充电桩和分布式储能柜项目环评报告表》(报批稿)及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、湖南省永拓金属制造有限公司位于永州市零陵区石山脚街道河西工业园工业大道与德榜路交叉口西北角。项目建设内容包括：生产区（布置喷涂车间和机加车间）、仓库区、办公区以及相关配套设施等工程，项目建成后具备年产15000台换电柜、8000台充电桩和5000台分布式储能柜的生产能力。项目总投资1000万元，其中环保投资54万元。

根据湖南创蓝环境工程有限公司编辑的项目环境影响报告表分析结论、专家评审意见和相关单位意见，在建设单位严格落实报告表和本批复提出的各项环境保护措施、确保各类污染物稳定达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意该项目按环评报告表所列工程的地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年方开工建设的，须重新报批环境影响评价文件。
二、项目在建设和运营过程中，须全面落实报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）落实相关政策要求。项目需外购的原辅材料必须来源于具有合法手续的企业。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。

（二）落实施工期环境保护措施。加强施工期环境管理，按报告表提出的要求，落实好各项污染防治措施，确保施工期噪声、废气、废水及固体废物等达标排放，减少对周边环境产生不利影响。

（三）落实废水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范落实污水防治设施。表面处理工序（脱脂、水洗）槽液循环使用，不得外排；定期更换的废槽液作为危险废物处置。厂区雨水经收集后排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，排入鹿坪污水处理厂。
（四）废气污染防治。固化及燃烧废气（DA001）： 固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）与液化石油气燃烧废气一并经集气管道收集，通过二级活性炭吸附装置处理后，由15米高排气筒（DA001） 排放。外排废气中，非甲烷总烃执行湖南省《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1限值；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。喷粉废气（DA002）： 喷粉工序产生的粉尘经旋风除尘+滤芯过滤粉末回收系统处理后，由15米高排气筒（DA002） 排放。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。回收的粉末涂料须回用于生产。无组织废气： 切割粉尘经袋式除尘器处理，焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理，打磨粉尘通过重力沉降及车间阻隔后无组织排放。厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2浓度限值；脱脂工序恶臭（臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
（五）落实噪声污染防治措施。营运期间，优先设备选型，合理布置高噪声设备和安排作业时间，做好高噪声设备的减振、隔声等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

（六）落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集和处置，防止造成二次污染。按报告表提出的措施和要求，做好固体废物的收集与贮存。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理。危险废物须严格执行国家和湖南省危险废物管理有关规定，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范贮存、转移和处置。生活垃圾经分类收集后，交由当地环卫部门统一回收处置。

（七）落实环境风险防范措施。 针对液化石油气泄漏及火灾、危险废物及化学品泄漏等环境风险，必须严格落实报告表提出的各项风险防范与应急措施。配套设置专用气瓶储存区，安装可燃气体浓度探测报警器，配备充足的应急物资（如灭火器、灭火毯、沙土等）。强化日常巡检、设备维护及员工安全培训，定期开展突发环境事件应急演练，切实提升环境风险防控和应急处置能力，确保区域环境安全。

（八）建立健全环境管理制度。 设置环境保护管理机构，明确环境保护管理人员和职责，建立规范的环保档案和台账记录。制定自行监测方案并严格执行，按频次开展废气、废水、噪声的监测，做好信息公开。加强环境保护设施的日常维护和运行管理，确保设施正常运行和污染物稳定达标排放。

三、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目主要污染物总量控制指标：S02: 0.06 t/a，NOx:0.521 t/a,VOCs：0.046 t/a。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。建设项目发生实际排污行为之前，应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》相关规定办理排污许可手续。

五、若发现本项目存在承诺弄虚作假或环评文件存在严重质量问题等情形的，我局将依法撤销行政审批决定。建设单位应切实承担生态环境保护主体责任，按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、永州市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队负责组织开展该项目“三同时”监督检查及日常环境监督管理工作。

 永州市生态环境局

                                                      2026年8月7日
抄送：湖南创蓝环境工程有限公司、永州市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队



